**Приложение к договору №1**

**От 20.12.2015г.**

**Техническое описание на строительство дома из профилированного бруса 8х8 метров в полтора этажа «под усадку»**

**1.Место доставки:** Ярославская область, Некрасовский р-он, д.Грешнево, ул.Новая

**2.Жильё: бытовка 2х3 м (заказчик предоставляет питьевую воду ,в случае её отсутствия на участке)**

**3.Электричество:** генератор Исполнителя (Заказчик предоставляет бензин)

**4.фундамент**: свайный (на фундамент кладётся слой рубероида)

**5. Обвязка дома : выполнена из бруса 150х150 мм**

**6.** **Половые лаги** : выполнены из доски 150х40 мм,(с шагом 60 см)

**7.Черновые полы:** выполнены из полуобрезной доски 100х22 мм

8**.Сруб дома: выполнен из профилированного бруса 140х140 мм(естественной влажности)собранные на железные нагеля ,между венцами бруса прокладывается джут ,сборка углов осуществляется в «лапу» ,высота первого этажа =2.40 м (+/-5см) 17 венцов**

**9.Перегородки: впилины в сруб дома и выполнены из бруса 140х90 мм (естественной влажности ) и собранные на железные нагеля**

**10.Межэтажные балки: выполнены из доски 150х40 мм ( с шагом 60 см)**

**11.Простенок каркасный : стойки из доски 150х40 мм ( с шагом 1 м), а верхняя обвязка выполнена из бруса 150х100 мм и снаружи каркас обшит вагонкой 85х12.6 мм камерной сушки**

**12.Стропила :** выполнены из доски 150х40мм,(с шагом 90 см), а так же по стропилам расстилается парогидроизоляция

**14.Порешетник:** выполнен из полуобрезной 100х22 мм

**15.Поднебесники:**(выносы крыши) 30-40 см,выполнены из вагонки 85х12.6 мм категории «В»(камерной сушки)

**16.Кровля** : металлочерепица (цвет на выбор ),крыша согласно проекту

17.Фронтоны:выполнены из доски 150х40 мм и обшиты вагонкой 85х12.6 мм категории «В»(камерной сушки)

18.Допускается :стыковка вагонки и бруса

**--------------Исполнитель ---------------Заказчик**